**激光共聚焦显微镜简明操作规程**

**1. 启动**

 开启UPS电源，依次开启右侧手柄上的三个开关，从左至右顺序开启，最后开启激光钥匙。

**2. 开启软件**

电脑进入操作系统界面后，双击电脑桌面启动共聚焦操作软件。

**3. 自检**

点击对话框的“OK”键进行自检，结束后进入软件界面

**4. 开启激光管**

点击屏幕上方的“**configuration**”按钮进入配置界面→点击左边按钮→打开所需激光 （OFF →ON ），Argon激光还需拖动右方滑块以调节输出 功率

**5. 设置参数**

**6. 放置样品进行观察。**

**7. 观察结束保持数据。**

**8.关机，做好记录**