**ÄKTA avant150全自动**

**智能蛋白纯化系统简明操作规程**

一、开机程序

1、测试样本前，开机预热15min。

2、设定扫描波长：双击桌面图标，进入分光光度计的扫描程序（程序自检，完成后如果正常全部显示绿色**√**，自检窗口消失），在Fixed Method窗口设定扫描波长（190-1100nm可选），设定后在VISIONpro窗口又下角显示所选波长数值。

3、单击做基线校准（即“调零”）——Proceed。

4、单击检测样本的OD值——Proceed，在Results Table中显示所测样本的OD值。

5、上述步骤连续三次取平均值。

二、关机程序

1、关掉分光光度计桌面所有窗口。

2、按正常程序关掉计算机。

3、拔掉电源。

**使用注意事项**

使用完毕后请用无水乙醇清洗比色皿，然后用蒸馏水冲洗干净。