**低速离心机简明操作规程**

**1：接通电源。**

**2：接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。**

**3：开启离心机盖。**

**4：对称放入称量一致的试管或EP管。**

**5：关闭离心机盖(内盖和外盖)。**

**6：设定转速和时间。**

**7：按左下键运行。**

**8：每次停机，关闭电源开关，切断电源。**

**使用注意事项**

1. 为确保安全和离心效果，仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机角均衡受力。
2. 离心前必须严格配平，配平前一定确保没有放任何东西的天平平衡，配平要用同类的离心管。
3. 离心管必须对称放置，管内溶液必须均匀一致，连接转子与电机轴的螺钉必须拧得很紧。
4. 运行过程中不得移动离心机,严禁打开门盖。
5. 在电机及转子未完全停稳的情况下不得打开门盖。
6. 分离结束后，应及时将仪器擦拭干净，同时关闭仪器的电源开关并拔掉电源插头。